**Olsztyn: Dostawa, montaż i uruchomienie 5 łączy transmisyjnych sieci radiowej WLAN oraz dostawa mobilnego stanowiska zarządzania na potrzeby dołączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej do węzłów sieci OST 112 (6 zadań częściowych).**  
**Numer ogłoszenia: 297536 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 133999 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Komenda Wojewódzka Policji, ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5225200, 5225760, faks 089 5225205.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa, montaż i uruchomienie 5 łączy transmisyjnych sieci radiowej WLAN oraz dostawa mobilnego stanowiska zarządzania na potrzeby dołączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej do węzłów sieci OST 112 (6 zadań częściowych)..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niezbędnego sprzętu, montaż i uruchomienie 5 łączy transmisyjnych, wykonanych w technologii radiolinii, a także dostawę mobilnego zestawu komputerowego do zarządzania łączami transmisyjnymi sieci radiowej WLAN, na potrzeby dołączenia 5 jednostek Państwowej Straży Pożarnej do węzłów sieci OST-112 oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 poniżej opisanych zadań: a)Zadanie Nr 1 - dostawa i uruchomienie łącza radioliniowego w relacji Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, ul. Piłsudskiego 39, a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, ul. Sobieszczańskiego 2, b)Zadanie Nr 2 - dostawa i uruchomienie łącza radioliniowego w relacji Komenda Powiatowa Policji w Braniewie, ul. Moniuszki 11a, a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie,pl. Strażacki 2, c)Zadanie Nr 3 - dostawa i uruchomienie łącza radioliniowego w relacji Komenda Powiatowa Policji w Działdowie, ul. Grunwaldzka 8, a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 10, d)Zadanie nr 4 - dostawa i uruchomienie łącza radioliniowego w relacji Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, ul. Handlowa 6, a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, ul. Stapińskiego 19c, e)Zadanie nr 5 - dostawa do siedziby KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 mobilnego zestawu komputerowego do zarządzania łączami transmisyjnymi sieci radiowej WLAN, f) zadanie nr 6 - dostawa i uruchomienie łącza radioliniowego w relacji Komenda powiatowa Policji w Ełku ul. Chopina 10, a Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Ełku ul. Piłsudskiego 1. 2.Dla każdego z zadań Nr 1 - Nr 4 i nr 6 Wykonawca musi: a)opracować dokumentację projektową budowy łączy radioliniowych, których elementem będzie odpowiedni dobór częstotliwości oraz parametrów pracy radiolinii, tak aby osiągnąć dostępność systemu na poziomie 99.90 % średniorocznie, b)przygotować stosowną dokumentację do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w celu uzyskania pozwolenia radiowego przez Zamawiającego, c)dobrać konfigurację radiolinii, aby opłaty wnoszone do UKE przez Zamawiającego za wykorzystane pasmo radiowe, były minimalne. 3.Każda radiolinia musi spełniać wszystkie wymagania stawiane tego typu urządzeniom przez prawo polskie i Unii Europejskiej oraz być zgodna z uzyskanym z UKE pozwoleniem. 4.Radiolinie cyfrowe muszą zapewnić transmisję pomiędzy Stacjami Bazowymi. Muszą one pracować w paśmie licencjonowanym w przedziałach częstotliwości 6 ÷ 42 GHz, z kanałami o szerokości 7/14/28/56 MHz. 5.System radiowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy oraz dostępny komercyjnie, w chwili składania oferty. 6.Połączenia radioliniowe muszą być uruchomione w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w pkt.1. 7.Wymaga się, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty zweryfikował możliwość realizacji poszczególnych relacji radiolinii, w oparciu o proponowany przez siebie sprzęt. 8.Sprzęt musi być skonfigurowany i dostarczony wraz z niezbędnymi interfejsami, licencjami i oprogramowaniem, gwarantując dostępność wszystkich wymaganych funkcjonalności radiolinii. 9.Zakładana przepustowość łączy pomiędzy każdą parą lokalizacji, to minimum 40 Mbps, liczone jako ruch roboczy pomiędzy tymi lokalizacjami. 10.Zamawiający przewiduje użycie jak najmniejszych anten dla realizacji połączeń radiowych przy zachowaniu średniej dostępności rocznej na poziomie 99,90%. 13. W przypadku gdzie nie będzie można zestawić łącza bezpośredniego, dopuszczone jest wykorzystanie punktów pośrednich uwzględniając w pierwszej kolejności obiekty należące do Skarbu Państwa. Na wybór punktu pośredniego musi wyrazić zgodę Zamawiający. 11.Koszty montażu oraz szkolenia w zakresie obsługi ponosi Wykonawca. 12.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań nr 1 - nr 4 i nr 6 zawarty jest w załączniku Nr 7/1 do SIWZ dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. 13.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania Nr 5 zawarty jest w załączniku Nr 7/2 do SIWZ dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 32.20.00.00-5, 32.34.42.10-1, 32.21.00.00-8, 30.21.31.00-6.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Część NR:** 3

**Nazwa:** dostawa i uruchomienie łącza radioliniowego w relacji Komenda Powiatowa Policji w Działdowie, ul. Grunwaldzka 8, a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 10

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20.10.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* IT Partners Telco Sp. z o.o., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 32520,33 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 40930,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 35400,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 159900,00
* **Waluta:** PLN .

**Część NR:** 6

**Nazwa:** dostawa i uruchomienie łącza radioliniowego w relacji Komenda powiatowa Policji w Ełku ul. Chopina 10,a Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Ełku ul. Piłsudskiego 1

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20.10.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* IT Partners Telco Sp. z o.o., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 32520,33 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 41574,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 35400,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 159900,00
* **Waluta:** PLN .